**ERİŞİLEBİLİRLİK İZLEME VE DENETLEME YÖNETMELİĞİ**

**ERİŞİLEBİLİRLİK İZLEME VE DENETLEME FORMLARI GENELGESİ**

**EK 2: AÇIK ALANLAR İÇİN**

**HALKA AÇIK TUVALETLER [[1]](#footnote-1)**

**DENETİM ÖZET RAPORU**

|  |
| --- |
| **HALKA AÇIK TUVALETLERE İLİŞKİN BİLGİLER** |
| **Denetim Tarihi:** |
| **Rapor Tarihi:** |
| **Halka Açık Tuvaletin bulunduğu yerin adresi :…**  (Bulunduğu caddenin/sokağın adı, hizmet verdiği kurum/kuruluşun adı, parkın adı vb.)  **Halka açık tuvaletlerin bulunduğu yerin numaratajı (varsa) :…** |
| **Binaya ilişkin komisyon kararı:**  □Halka Açık Tuvalet İçin Erişilebilirlik Belgesi Düzenlenmesi Uygundur.  □ Halka Açık Tuvalet Raporunun İl Müdürüne Sevki Uygundur. |
| **Raporu Düzenleyen Komisyon Üyelerinin Adı – Soyadı ve İmzası:**  (Denetime katılan komisyon üyelerinin tümünün ismi yazılacaktır.) |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **HALKA AÇIK TUVALETTE YAPILAN ERİŞİLEBİLİRLİK DENETİM ÖZET RAPORU**  **HALKA AÇIK TUVALETTE tespit yapılan ilgili bölümleri raporlanarak doldurulacaktır.**  **(İki soru numarası arasında kullanılan "-" ibaresi, bu iki soru arasındaki tüm soruları kapsamaktadır)** | | | | |
| **Denetim Yapılan Yer** | **Denetim Kapsamı** | **Denetim İçeriği** | **İdari Para Cezası Uygulanmasına Esas Sorulardan “Hayır” Cevabı Verilenler** | **Komisyon Açıklaması** |
| **F**  F.1 | Halka açık tuvaletlerde 1 kadın ve 1 erkek olmak üzere en az 2 (iki) adet erişilebilir tuvalet düzenlenmesi gerekmektedir. | Halka açık tuvaletlerde 1 kadın ve 1 erkek olmak üzere en az 2 (iki) adet erişilebilir engelli tuvaleti var mıdır? |  |  |
| **F**  F.2 | Cadde sokak üzerinden yönlendirmeler yapılmalıdır. | Engelli tuvaletlerine cadde ve sokak üzerinde yeterli yönlendirme sağlanmış mıdır? |  |  |
| **F**  (F.2.a-F.2.b) | Tuvaletin giriş kapısından itibaren klozete kadar engelsiz erişim sağlanmalıdır. | Tuvaletin giriş kapısından ve tuvaletin girişinden engelli tuvalet kabinine erişimde kot farkı varsa erişilebilir hale getirilmiş midir?  Engelli tuvalet kabini girişinden klozete erişimde kot farkı varsa erişilebilir hale getirilmiş midir? |  |  |
| **F**  (F.3-F.44) | Erişilebilir tuvaletler uygun ölçü ve özelliklerde olmalıdır. | Erişilebilir tuvaletlerde yeterli transfer alanı sağlanmış, işaretlemeler yapılmış, uygun ölçü ve özelliklerde aydınlatma, lavabo, klozet, tutunma barları, sabunluk, ayna, sifon vb. donatılar kullanılmış mıdır? |  |  |

1. Erişilebilirlik İzleme ve Denetleme Yönetmeliği 2 Aralık 2016 tarihli ve 2020/3 sayılı Erişilebilirlik İzleme ve Denetleme Formları Genelgesi Ek II formu doldurulduktan sonra, halka açık tuvaletin erişilebilirlik durumunu özetlemek amacıyla bu form kullanılabilir. Çoğaltılması gereken sorular için ilgili bölüm eklenmelidir. [↑](#footnote-ref-1)